清环（英）排口审〔2026〕1号 

清远市生态环境局同意设置清远市黄茅峡水库工程移民安置区新建大湾镇污水处理厂

入河排污口的决定书                        

大湾镇人民政府：

你单位于2026年7月3日向我部门提出了清远市黄茅峡水库工程移民安置区新建大湾镇污水处理厂入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意清远市黄茅峡水库工程移民安置区新建大湾镇污水处理厂入河排污口设置决定如下：

	入河排污口类型
	(工矿企业入河排污口
(工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口
(城镇污水处理厂入河排污口
(其他参照上述管理的入河排污口_______________

	入河排污口名称
	清远市黄茅峡水库工程移民安置区新建大湾镇污水处理厂入河排污口

	入河排污口编码
	HB-441881-0214-SH-05

	设置类型
	(新设  (改设  (扩大  

	 责任主体基本情况

	责任主体名称：大湾镇人民政府

	详细地址
	  广东 省（自治区、直辖市）  清远 市（州、盟）  英德 县（区、旗） 大湾 （镇、街道）  /  村（社区） 金山路23号     

	统一社会信用代码
	11441881007312875L

	法定代表人及联系电话
	姓名：范方赠                联系电话： 0763-2822999                 

	行业类别
	污水处理及其再生利用

	排污许可证或排污登记编号
	尚未申请

	入河排污口
设置地点
	所在行政区域：   广东     省（自治区、直辖市）    清远    市（州、盟）    英德    县（区、旗）   大湾   （镇、街道 大坝 村（社区） ） 省道S258跨越连江左岸处上游约40m  

	
	排入水体名称：连江（阳山县城至英德市鱼咀段）

	
	所在流域：珠江流域

	
	经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：112.940225
纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：

24.334475

	污水排放方式
	(连续 

(间歇
	入河
方式
	(明渠  (管道
(泵站  (涵闸
(箱涵  (其他：_____

	是否共用
	(是
(否
	
	

	入河排污口截面信息
	(圆形截面：d=0.4m，S=0.1256m2

	
	(方形截面：L×B=   m×   m，S=   m2

	
	(其他形状截面：S=    m2

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年
	特殊时段（12月至次年3月）

	
	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（t/d）
	污染物日排放量（t/d）

	入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项）

	COD
	40
	116.8
	46.72
	
	

	NH3-N
	5
	
	5.84
	
	

	TN
	15
	
	17.52
	
	

	TP
	0.5
	
	0.584
	
	

	（其他重点污染物）
	
	
	
	
	

	信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的_名称、编号、地理位置、受纳水体、责任单位、监督单位、监督电话：0763-2813073_等信息应以标识牌等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
该入河排污口对应的责任主体大湾镇人民政府应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括：制度水污染事故应急预案，严格落实环境风险对策及措施，防止发生水污染事故。

	水生态环境保护措施：
为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：加强污染防治设施运行维护，确保污染物达标排放。

	放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：

	其他需要注意的事项：严格按照《入河入海排污口监督管理技术指南》等相关规范开展入河排污口规范化建设，设置监测采样设施；落实排污口日常监测计划，按规定开展水质监测，做好监测数据记录、台账归档与上报工作；入河排污口建设应满足河道行洪要求，不得侵占行洪通道、压缩河道行洪断面，改变河道自然流态。


                                            清远市生态环境局   

                             2026年7月6日   


