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《英德市横石塘镇石门台村Y705乡道旁地块控制性详细规划》已经英德市人民政府批准，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》等相关规定，现将《英德市横石塘镇石门台村Y705乡道旁地块控制性详细规划》公告如下：
1、 项目名称
    《英德市横石塘镇石门台村Y705乡道旁地块控制性详细规划》。
二、公示媒介
英德市人民政府网站：http://www.yingde.gov.cn/。
三、规划内容及主要图纸
（一）规划范围
本次规划范围位于英德市横石塘镇石门台村，紧邻乡道Y705及横石塘水，总用地面积4.8357公顷。


[image: ]
规划范围图
（二）用地布局
规划范围总用地面积4.8357公顷，均为水工设施用地。
土地利用规划统计表
	序号
	用地代码
	用地性质
	用地面积（公顷）
	占总用地面积比（％）

	1
	13
	公用设施用地
	4.8357
	100

	
	其中
	1311
	水工设施用地
	4.8357
	100

	总计
	4.8357
	100



[image: 02-图集-彩色A3单面打印_08]
土地利用规划图

（3） 道路交通规划
[bookmark: _GoBack]规划区主要依靠现状乡道Y705进行对外交通联系，道路红线宽7米。乡道Y705因被水库坝口阻断，已无法全线承担乡道功能，后续坝区临近路段将仅作为规划区的运维专用通道使用，不再承担常规乡道交通通行功能。地块内部设置弹性道路作为上坝公路，利用原乡道Y705进行引接，道路红线宽6米，保障坝区运维、设备检修及日常通行需求，实现地块内外交通有效衔接。
[image: 02-图集-彩色A3单面打印_10]
道路交通系统规划图
（4） 地块控制指标
地块控制指标一览表
	地块编码
	用地性质代码
	用地性质
	用地
面积（㎡)
	计容建筑面积(㎡)
	容积率
	建筑密度 (%)
	绿地率(%)
	建筑限高（m）
	配套设施
	停车位（个）
	备注

	QY-YD-14-06-0101
	1311
	水工设施用地
	44538
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	设置1处值班室、1处配电房

	QY-YD-14-06-0102
	1311
	水工设施用地
	2250
	225.0-
3375
	0.1≤FAR≤1.5
	≤45
	—
	≤24
	—
	按需配置
	坝区管理楼

	QY-YD-14-06-0103
	1311
	水工设施用地
	1569
	156.9-
1569
	0.1≤FAR≤1.0
	≤45
	—
	≤24
	水厂
	按需配置
	—




英德市横石塘镇人民政府
2026年10月19日
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